<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="50.8" y1="76.2" x2="45.72" y2="71.12" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="100.33" y1="55.88" x2="95.25" y2="50.8" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="71.12" x2="45.72" y2="50.8" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="95.25" y1="50.8" x2="45.72" y2="50.8" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="76.2" x2="100.33" y2="76.2" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="100.33" y1="55.88" x2="100.33" y2="76.2" width="0.6096" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="10_adafruit">
<packages>
<package name="RGBLED5050">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X06-SMD_EDGE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="10_adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED2" library="10_adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED3" library="10_adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="LED4" library="10_adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="R1" library="10_adafruit" package="R1206" value=""/>
<element name="R2" library="10_adafruit" package="R1206" value=""/>
<element name="R3" library="10_adafruit" package="R1206" value=""/>
<element name="R4" library="10_adafruit" package="R1206" value=""/>
<element name="R5" library="10_adafruit" package="R1206" value=""/>
<element name="R6" library="10_adafruit" package="R1206" value=""/>
<element name="R7" library="10_adafruit" package="R1206" value=""/>
<element name="R8" library="10_adafruit" package="R1206" value=""/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X06-SMD_EDGE" value=""/>
<element name="U$6" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="C1" library="10_adafruit" package="C1206" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="R4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="5"/>
<contactref element="LED2" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="6"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="4"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED3" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED3" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="5"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="4"/>
<contactref element="LED4" pad="3"/>
<contactref element="LED3" pad="6"/>
<contactref element="LED3" pad="5"/>
<contactref element="LED4" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="5"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED4" pad="4"/>
<contactref element="LED3" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
