<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SLIDESWITCH">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="OP1206">
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X01SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SLIDESWITCH" library="fab" package="SLIDESWITCH" value="SLIDESWITCH"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="10R"/>
<element name="LEFTEYE" library="fab" package="OP1206" value="phototrans"/>
<element name="RIGHTEYE" library="fab" package="OP1206" value="phototrans"/>
<element name="RIGHTMOS" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="LEFTMOS" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="LED2" library="fab" package="SOD123" value=""/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X01SMD" value="PINHD-2X1-SMD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="U$3" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uf"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10R"/>
<element name="LED1" library="fab" package="SOD123" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="0R"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="0R"/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value="0R"/>
<element name="R7" library="fab" package="R1206FAB" value="0R"/>
<element name="R8" library="fab" package="R1206FAB" value="0R"/>
<element name="R9" library="fab" package="R1206FAB" value="0R"/>
<element name="R10" library="fab" package="R1206FAB" value="0R"/>
<element name="R11" library="fab" package="R1206FAB" value="0R"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="RIGHTEYE" pad="EMITTER"/>
<contactref element="LEFTEYE" pad="EMITTER"/>
<contactref element="RIGHTMOS" pad="2"/>
<contactref element="LEFTMOS" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="CATHODE"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RIGHTM">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEFTM">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEYEWIRE">
<contactref element="LEFTEYE" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="REYEWIRE">
<contactref element="RIGHTEYE" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="RIGHTMOS" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LEFTMOS" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOTORP">
<contactref element="SLIDESWITCH" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED2" pad="ANODE"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LEFTMOS" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="RIGHTMOS" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BATT">
<contactref element="SLIDESWITCH" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
