<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="55.88" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.88" x2="87.63" y2="55.88" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="87.63" y1="55.88" x2="87.63" y2="0" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="87.63" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.1" layer="20"/>
<text>2x3</text>
<wire x1="3.81" y1="54.61" x2="82.55" y2="54.61" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="86.36" y1="52.07" x2="86.36" y2="33.02" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="86.36" y1="33.02" x2="83.82" y2="33.02" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="83.82" y1="33.02" x2="83.82" y2="21.59" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="83.82" y1="21.59" x2="86.36" y2="21.59" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="86.36" y1="21.59" x2="86.36" y2="1.27" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="86.36" y1="1.27" x2="44.45" y2="1.27" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="44.45" y1="1.27" x2="44.45" y2="2.54" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="44.45" y1="2.54" x2="31.75" y2="2.54" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="2.54" x2="31.75" y2="1.27" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="LED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHICAGO MINIATURE LAMP, INC.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7022X Series SMT LEDs 1206 Package Size</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X06-SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="R1" library="rcl" package="M1206" value="1 M"/>
<element name="R2" library="rcl" package="M1206" value="1 M"/>
<element name="R3" library="rcl" package="M1206" value="1 M"/>
<element name="R4" library="rcl" package="M1206" value="1 M"/>
<element name="R10" library="rcl" package="M1206" value="1 M"/>
<element name="R5" library="rcl" package="M1206" value=""/>
<element name="LED1" library="eagle-ltspice" package="LED_1206" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="M1206" value="0"/>
<element name="R7" library="rcl" package="M1206" value="1 M"/>
<element name="R8" library="rcl" package="M1206" value="1 M"/>
<element name="R9" library="rcl" package="M1206" value="1 M"/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X06-SMD" value=""/>
<element name="JP4" library="SparkFun" package="1X06-SMD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$7">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="SIG">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
