<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="62.51464375" y="0.127"/>
<vertex x="44.748978125" y="0.127" curve="-90"/>
<vertex x="35.941" y="8.934978125"/>
<vertex x="35.941" y="36.10765" curve="-90"/>
<vertex x="41.61635" y="41.783"/>
<vertex x="64.300246875" y="41.783" curve="-90"/>
<vertex x="69.342" y="36.741246875"/>
<vertex x="69.342" y="6.95435625" curve="-90"/>
</polygon>
<polygon width="0.4064" layer="20">
<vertex x="30.5253" y="0.508"/>
<vertex x="3.40504375" y="0.508" curve="-90"/>
<vertex x="2.032" y="1.75404375"/>
<vertex x="2.032" y="40.28453125" curve="-90"/>
<vertex x="4.54646875" y="42.799"/>
<vertex x="29.63014375" y="42.799" curve="-90"/>
<vertex x="31.877" y="40.55214375"/>
<vertex x="31.877" y="1.8597" curve="-90"/>
</polygon>
<circle x="0" y="-0.127" radius="0.5388125" width="0.4064" layer="20"/>
<circle x="69.977" y="43.561" radius="0.283978125" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X06-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ng">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="DATABASE" value="../../Documents/partsdb.txt"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X06-SMD" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="1uf"/>
<element name="IC2" library="ng" package="SOT23" value=""/>
<element name="HBRIDGE" library="ng" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="R1" library="ng" package="1206" value="10 k"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C1206" value="1uf"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C1206" value="10uf"/>
<element name="U$4" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="1X06-SMD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="2_2">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="V">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="HBRIDGE">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="3_1">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
