<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="20.701" y1="21.209" x2="62.916" y2="21.209" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62.916" y1="21.209" x2="62.916" y2="57.902" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62.916" y1="57.902" x2="20.701" y2="57.775" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.701" y1="57.775" x2="20.701" y2="21.209" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fairchild_ipc-7351-transistor">
<description>&lt;b&gt;IPC-7351 compliant SMT transistors&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Symbols copied from CadSoft transistor.lbr.&lt;br&gt;
Packages generated using genpkg_sot.ulp.&lt;br&gt;
Devices are Fairchild Semiconductor types.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Weartronics 2006&lt;br&gt;
http://www.weartronics.com/</description>
<packages>
<package name="SOT95P280X135-3N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="FABDUINO" library="fab" package="2X03SMD" value="0"/>
<element name="Q1" library="fairchild_ipc-7351-transistor" package="SOT95P280X135-3N" value="MOSFET-NCH_SOT-23_30v"/>
<element name="Q2" library="fairchild_ipc-7351-transistor" package="SOT95P280X135-3N" value="MOSFET-NCH_SOT-23"/>
<element name="Q3" library="fairchild_ipc-7351-transistor" package="SOT95P280X135-3N" value="MOSFET-NCH_SOT-23"/>
<element name="Q4" library="fairchild_ipc-7351-transistor" package="SOT95P280X135-3N" value="MOSFET-NCH_SOT-23"/>
<element name="MOTOR" library="fab" package="2X03SMD" value="STEPPER, 12V"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="R1" library="01_fab" package="R1206FAB" value="1K"/>
<element name="R2" library="01_fab" package="R1206FAB" value="1K"/>
<element name="R4" library="01_fab" package="R1206FAB" value="1K"/>
<element name="R3" library="01_fab" package="R1206FAB" value="1K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="0">
<contactref element="FABDUINO" pad="3"/>
</signal>
<signal name="00">
<contactref element="FABDUINO" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="MOTOR" pad="2"/>
<contactref element="MOTOR" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ORANGE">
<contactref element="MOTOR" pad="5"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BLACK">
<contactref element="MOTOR" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BROWN">
<contactref element="MOTOR" pad="4"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="YELLOW">
<contactref element="MOTOR" pad="6"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="FABDUINO_1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="FABDUINO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FABDUINO_2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="FABDUINO" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FABDUINO_3">
<contactref element="FABDUINO" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FABDUINO_4">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="FABDUINO" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
