<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="32.3" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="32.3" y1="0" x2="32.3" y2="40" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="32.3" y1="40" x2="0" y2="40" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<circle x="3.81" y="35.56" radius="1.27" width="0.254" layer="20"/>
<circle x="3.81" y="3.81" radius="1.27" width="0.254" layer="20"/>
<circle x="27.94" y="35.56" radius="1.27" width="0.254" layer="20"/>
<circle x="27.94" y="3.81" radius="1.27" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="T1" library="01_fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="U$4" library="01_fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="JP2" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="JP3" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="JP5" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="T2" library="01_fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="U$1" library="01_fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$2" library="01_fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
