(module 2x3_SMD_Header-ISP (layer F.Cu) (tedit 56DA2656)
  (fp_text reference REF** (at 0 5.461) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 2x3_SMD_Header-ISP (at 0 -5.334) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd oval (at 0 -2.54) (size 0.85 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0 2.54) (size 0.85 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 2.286 -2.54) (size 0.85 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 2.286 2.54) (size 0.85 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd oval (at -2.286 2.54) (size 0.85 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -2.286 -2.54) (size 0.85 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
