(module 3-WayJumper (layer F.Cu) (tedit 56D79A34)
  (fp_text reference JP1 (at 0 1.77) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JUMPER3 (at 0 -1.77) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 1.6 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 2.54 0) (size 1.6 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.54 0) (size 1.6 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
