<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="20.32" y1="22.86" x2="19.05" y2="22.86" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="22.86" x2="6.35" y2="22.86" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="22.86" x2="3.81" y2="25.4" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="25.4" x2="3.81" y2="52.07" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="52.07" x2="7.62" y2="55.88" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="55.88" x2="41.91" y2="55.88" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="41.91" y1="55.88" x2="45.72" y2="52.07" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="52.07" x2="45.72" y2="25.4" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="25.4" x2="43.18" y2="22.86" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="22.86" x2="20.32" y2="22.86" width="0.3048" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="FabLab">
<description>Neil Gershenfeld's library</description>
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="ISP" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="FTDI" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="RESONATOR" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1 uF"/>
<element name="POWERLED" library="FabLab" package="1206" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="100 Ohm"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="100 Ohm"/>
<element name="OUTLED" library="FabLab" package="1206" value=""/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="0 ohm"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="POWERLED" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="OUTLED" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="POWERLED" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="OUTLED" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
