<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-5.08" x2="100" y2="-5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="-5.08" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="-5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="26.67" x2="0" y2="0" width="0.127" layer="46"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="28.2575" y2="0" width="0.127" layer="46"/>
<wire x1="28.2575" y1="0" x2="28.2575" y2="26.67" width="0.127" layer="46"/>
<wire x1="28.2575" y1="26.67" x2="0" y2="26.67" width="0.127" layer="46"/>
<hole x="15.24" y="9.525" drill="0.6"/>
<hole x="2.2225" y="15.24" drill="0.6"/>
<hole x="10.4775" y="16.51" drill="0.6"/>
<hole x="12.065" y="18.415" drill="0.6"/>
<hole x="23.1775" y="20.32" drill="0.6"/>
<hole x="22.5425" y="22.225" drill="0.6"/>
<hole x="23.1775" y="11.1125" drill="0.6"/>
<hole x="13.0175" y="6.35" drill="0.6"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="oki">
<packages>
<package name="PIN6SDL">
</package>
<package name="4SINGLE_SPLIT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="oki2">
<packages>
<package name="1X06HOLE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="PD2" library="oki" package="PIN6SDL" value="RGBSENSORS9032-02">
<attribute name="PRODUCER" value=""/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="RLG" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="RLB" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="RBR" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="RBG" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="RBB" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="RCR" library="fab" package="R1206FAB" value="150"/>
<element name="RCG" library="fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="RCB" library="fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="RLR" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="RES" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="TRG" library="transistor" package="SOT23" value="BC846"/>
<element name="TRR" library="transistor" package="SOT23" value="BC846"/>
<element name="TRB" library="transistor" package="SOT23" value="BC846"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="oki2" package="1X06HOLE" value="FTDI-HEADER1X06HOLE"/>
<element name="U$3" library="oki" package="4SINGLE_SPLIT" value="STA5131AS"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="RES" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="TRR" pad="2"/>
<contactref element="TRG" pad="2"/>
<contactref element="TRB" pad="2"/>
<contactref element="RLR" pad="1"/>
<contactref element="RLG" pad="1"/>
<contactref element="RLB" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="PD2" pad="P$2"/>
<contactref element="PD2" pad="P$5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="RCR" pad="2"/>
<contactref element="RCG" pad="2"/>
<contactref element="RCB" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="RBB" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RES" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="RES" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="RBR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="RBG" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IN_G">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="PD2" pad="P$3"/>
<contactref element="RLG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN_B">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="PD2" pad="P$6"/>
<contactref element="RLR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="TRR" pad="1"/>
<contactref element="RBR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="TRR" pad="3"/>
<contactref element="RCR" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RBG" pad="2"/>
<contactref element="TRG" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="RBB" pad="2"/>
<contactref element="TRB" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="TRG" pad="3"/>
<contactref element="RCG" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="TRB" pad="3"/>
<contactref element="RCB" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="IN_R">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="PD2" pad="P$1"/>
<contactref element="RLB" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
