<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.508" y1="9.144" x2="25.324" y2="9.144" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.324" y1="9.144" x2="25.324" y2="33.264" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.324" y1="33.264" x2="0.508" y2="33.264" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="33.264" x2="0.508" y2="9.144" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="OP1206">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="OP1206" value="PHOTOTRANSISTOR-NPN1206"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="EMITTER"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
