<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="38.7225" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.7225" y1="0" x2="38.7225" y2="34.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.7225" y1="34.28" x2="0" y2="34.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="34.28" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$4" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$5" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$6" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BUTTON">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
