<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>OUTPUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="10K" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="10K" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="10K" pad="2"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
