<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="44.957" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.957" y1="0" x2="45.007" y2="27.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.007" y1="27.58" x2="0.05" y2="27.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.05" y1="27.58" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ng">
<description>Neil Gershenfeld's library</description>
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X4-SMT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="1uf"/>
<element name="R1" library="ng" package="1206" value="1K"/>
<element name="U$1" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="J1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$4" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="O/P_JACK" library="adafruit" package="1X4-SMT" value="1X4SMT"/>
<element name="I/P_JACK" library="adafruit" package="1X4-SMT" value="1X4SMT"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="O/P_JACK" pad="4"/>
<contactref element="I/P_JACK" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="O/P_JACK" pad="3"/>
<contactref element="I/P_JACK" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="O/P_JACK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="INPIN3">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUTPIN4">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ORETURN">
<contactref element="O/P_JACK" pad="2"/>
</signal>
<signal name="INPUT">
<contactref element="I/P_JACK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IRETURN">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="I/P_JACK" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
