<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="19.05" y1="21.59" x2="59.36" y2="21.59" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="59.36" y1="21.59" x2="59.36" y2="60.95" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="59.36" y1="60.95" x2="19.05" y2="60.95" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="60.95" x2="19.05" y2="21.59" width="0.8128" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$2" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$3" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
