<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10.795" y1="-6.604" x2="64.313" y2="-6.604" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.313" y1="-6.604" x2="64.313" y2="33.772" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.313" y1="33.772" x2="10.795" y2="33.772" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.795" y1="33.772" x2="10.795" y2="-6.604" width="0" layer="20"/>
<text>5V</text>
<text>2</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>R</text>
<text>L</text>
<text>Leg</text>
<text>Motor</text>
<text>Receiver</text>
<text>A0</text>
<text>6</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>Output connector
jib</text>
</plain>
<libraries>
<library name="01_FAB_Hello">
<packages>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jib-fab">
<packages>
<package name="POWER_JACK_SLOT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp-quick">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors, Type QUICK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="03P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="02P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="04P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="06P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SWITCH" library="01_FAB_Hello" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="J1" library="jib-fab" package="POWER_JACK_SLOT" value="POWER_JACKSLT">
<attribute name="PROD_ID" value="PRT-00119"/>
</element>
<element name="SERVO-L" library="con-amp-quick" package="03P" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SERVO-R" library="con-amp-quick" package="03P" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SERVO-LEG" library="con-amp-quick" package="03P" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DC" library="con-amp-quick" package="02P" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SATSHA" library="con-amp-quick" package="02P" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RF-RECEIVER" library="con-amp-quick" package="04P" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35Z10" value="1N821"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="-MOSFET-" library="con-amp-quick" package="03P" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SL1" library="con-amp-quick" package="06P" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="5V">
<contactref element="SERVO-L" pad="2"/>
<contactref element="SERVO-LEG" pad="2"/>
<contactref element="SERVO-R" pad="2"/>
<contactref element="SATSHA" pad="1"/>
<contactref element="SWITCH" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SERVO-L" pad="1"/>
<contactref element="SERVO-R" pad="1"/>
<contactref element="SERVO-LEG" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="GND@2"/>
<contactref element="J1" pad="GND@1"/>
<contactref element="SATSHA" pad="2"/>
<contactref element="RF-RECEIVER" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="-MOSFET-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="SL1" pad="1"/>
<contactref element="SWITCH" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="SERVO-LEG" pad="3"/>
<contactref element="SL1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="SERVO-L" pad="3"/>
<contactref element="SL1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="SERVO-R" pad="3"/>
<contactref element="SL1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="J1" pad="PWR"/>
<contactref element="DC" pad="1"/>
<contactref element="RF-RECEIVER" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="-MOSFET-" pad="3"/>
<contactref element="SL1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="DC" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="-MOSFET-" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="RF-RECEIVER" pad="3"/>
<contactref element="SL1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
