<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-6.35" y1="-1.27" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="-6.35" y2="78.73" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-6.35" y1="78.73" x2="-6.35" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="battery">
<description>&lt;b&gt;Lithium Batteries and NC Accus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AB9V">
<description>&lt;B&gt;9-V BATTERY CLIP&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="st-microelectronics">
<description>&lt;b&gt;ST Microelectronics Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Microcontrollers,  I2C components, linear devices&lt;p&gt;
http://www.st.com&lt;p&gt;
&lt;i&gt;Include st-microelectronics-2.lbr, st-microelectronics-3.lbr.&lt;p&gt;&lt;/i&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab (1)">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ST Microelctronics_By_element14_Batch_1">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 30/07/2012 15:32:30</description>
<packages>
<package name="TO254P450X1020X1935-3P">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C4" library="fab (1)" package="C1206" value="0.1uF"/>
<element name="G1" library="battery" package="AB9V" value="AB9V"/>
<element name="IC1" library="st-microelectronics" package="DIL16" value="L293D">
<attribute name="MPN" value="L293D"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9589619"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="56P8249"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="IC3" library="ST Microelctronics_By_element14_Batch_1" package="TO254P450X1020X1935-3P" value="L78M08CV">
<attribute name="OC_NEWARK" value="89K1367"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1087122"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="STMicroelectronics"/>
<attribute name="PACKAGE" value="TO-220"/>
<attribute name="MPN" value="L78M08CV"/>
</element>
<element name="C1" library="fab (1)" package="C1206" value="0.33Uf"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND3">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GND4">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="G1" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="G1" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
