**Reader command**

1. **Version command**

**Command - $1V**

24 31 56 0D

Reply - #00V42P000000

23 30 30 56 34 32 50 30 30 30 30 30 30 0A

1. **Request command**

**Command - $1S0**

Reply - #000400

1. **Card CSN read command**

**Command - $1T00**

Reply - #00V42P000000

1. **Request command**

**Command - $1S0**

Reply - #0035338D8C

1. **Poll command**

command - **$1P3000A28 -** 243150333030304132380D

Reply - #00P335338D8C000065DD0101010101010101000065DD 23 30 30 50

33 33 35 33 33 38 44 38 43

30 30 30 30 36 35 44 44 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 30 30 30 36 35 44 44

0A

1. **Red colour with double beep**

command - **$1o010101000-** 24316F3031303130313030300D

Reply - #000100

1. **Green colour with single beep**

command - **$1o010002000-** 24316F3031303030323030300D

Reply - #000000

1. **Green colour**

command - **$1o0101-** 24316F303130310D

Reply - #0001FF

1. **Red colour**

command - **$1o0100-** 24316F303130300D

Reply - #0000FF