<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>PHOTORES VIRAJ</text>
<text>INPUT</text>
<wire x1="0" y1="35.56" x2="6.35" y2="41.91" width="0.8128" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="6.35" y1="41.91" x2="44.45" y2="41.91" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="44.45" y1="41.91" x2="49.53" y2="36.83" width="0.8128" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="49.53" y1="36.83" x2="49.53" y2="17.78" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="49.53" y1="17.78" x2="45.72" y2="13.97" width="0.8128" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="45.72" y1="13.97" x2="3.81" y2="13.97" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="13.97" x2="0" y2="17.78" width="0.8128" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="0" y2="35.56" width="0.8128" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01_FAB_Hello">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_adafruit">
<packages>
<package name="1X06-BIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="OP1206">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="01_FAB_Hello" package="1206" value="1uf"/>
<element name="JP1" library="01_adafruit" package="1X06-BIG" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="U$1" library="01_fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="U$2" library="01_fab" package="OP1206" value="PHOTOTRANSISTOR-NPN1206"/>
<element name="U$3" library="01_fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="RX">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="EMITTER"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="U$2" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
