<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="40.6275" y1="0" x2="40.6275" y2="50.79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.6275" y1="50.79" x2="0" y2="50.79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50.8" x2="40.64" y2="50.8" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="50.8" x2="40.64" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="0" x2="40.6275" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="40.6275" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="50.79" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50.79" x2="0" y2="50.8" width="0.4064" layer="20"/>
<circle x="27.94" y="46.99" radius="0.4490125" width="0.4064" layer="20"/>
<circle x="27.94" y="4.1275" radius="0.4490125" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SKHMPXE010">
<description>&lt;b&gt;6.2 X 6.5mm TACT Switch (SMD)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www3.alps.co.jp/WebObjects/catalog.woa/PDF/E/Switch/Tact/SKHM/SKHM.PDF</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="10uF"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="1K"/>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="S1" library="switch" package="SKHMPXE010" value="SKHMPSE010"/>
<element name="U$4" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="S2" library="switch" package="SKHMPXE010" value="SKHMPSE010"/>
<element name="U$5" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="5"/>
<contactref element="S2" pad="5"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
