<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="246.432525" y1="-0.42023125" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="246.432525" y2="99.57976875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="246.432525" y1="99.57976875" x2="246.432525" y2="-0.42023125" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01fab">
<packages>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="ED555DS-2DS">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-fet">
<description>&lt;b&gt;Field Effect Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
Symbols changed according to IEC617&lt;p&gt; 
All types, packages and assignment to symbols and pins checked&lt;p&gt;
Package outlines partly checked&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
JFET = junction FET&lt;p&gt;
IGBT-x = insulated gate bipolar transistor&lt;p&gt;
x=N: NPN; x=P: PNP&lt;p&gt;
IGFET-mc-nnn; (IGFET=insulated gate field effect transistor)&lt;P&gt;
m=D: depletion mode (Verdr&amp;auml;ngungstyp)&lt;p&gt;
m=E: enhancement mode (Anreicherungstyp)&lt;p&gt;
c: N=N-channel; P=P-Channel&lt;p&gt;
GDSB: gate, drain, source, bulk&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
by R. Vogg  15.March.2002</description>
<packages>
<package name="TO252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DIODO" library="01fab" package="SOD123" value=""/>
<element name="IC1" library="01fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="MOSFET" library="transistor-fet" package="TO252" value="FDD4141TO252"/>
<element name="BOTãO" library="01fab" package="ED555DS-2DS" value="TERM-1X02-FABLAB"/>
<element name="FONTE" library="01fab" package="ED555DS-2DS" value="TERM-1X02-FABLAB"/>
<element name="MOTOR" library="01fab" package="ED555DS-2DS" value="TERM-1X02-FABLAB"/>
<element name="R3" library="01fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="LED2" library="01fab" package="ED555DS-2DS" value="TERM-1X02-FABLAB"/>
<element name="U$1" library="01fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="JP1" library="01fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="1UF" library="01_fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="R4" library="01fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R5" library="01fab" package="R1206FAB" value="4.7k"/>
<element name="R6" library="01fab" package="R1206FAB" value="5k"/>
<element name="LED1" library="01fab" package="ED555DS-2DS" value="TERM-1X02-FABLAB"/>
<element name="R7" library="01fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="IC2" library="linear" package="SOT223" value="LM340S"/>
<element name="R2" library="01_fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R1" library="01_fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R8" library="01fab" package="R1206FAB" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="MOTOR" pad="1"/>
<contactref element="FONTE" pad="1"/>
<contactref element="DIODO" pad="CATHODE"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="1UF" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="BOTãO" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="FONTE" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="1UF" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="MOSFET" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DRAIN">
<contactref element="MOSFET" pad="2"/>
<contactref element="MOTOR" pad="2"/>
<contactref element="DIODO" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="RESISTOR1">
<contactref element="LED2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ECHO">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="BOTãO" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TRIG">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSFET">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="MOSFET" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RESISTOR">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
