<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="39.35" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.35" y1="0" x2="39.35" y2="45.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.35" y1="45.39" x2="0" y2="45.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45.39" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="DX4R005HJ5_100">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="buzzer">
<description>&lt;b&gt;Speakers and Buzzers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;Distributors:
&lt;li&gt;Buerklin
&lt;li&gt;Spoerle
&lt;li&gt;Schukat
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F/CM12P">
<description>&lt;b&gt;BUZZER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="01_fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R1" library="01_fab" package="R1206FAB" value="500"/>
<element name="R2" library="01_fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="S1" library="01_fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="SG1" library="buzzer" package="F/CM12P" value="F/CM12P">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="01_fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$2" library="01_fab" package="DX4R005HJ5_100" value="MICRO-USB_1/100"/>
<element name="U$3" library="01_fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="JP1" library="01_fab" package="2X03SMD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="SG1" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="D+"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="SG1" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
