<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="FAB_Hello">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MQ_135_A">
<packages>
<package name="MQ-135">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LEDAZUL1" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10/22K"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="MQ_135_A" package="MQ-135" value="MQ_135_A"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="H$2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LEDAZUL1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LEDAZUL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="B$1"/>
<contactref element="U$1" pad="H$1"/>
<contactref element="U$1" pad="A$1"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="B$2"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="A$2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
