<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>MASTER</text>
<wire x1="20.32" y1="66.04" x2="20.32" y2="48.26" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="48.26" x2="17.78" y2="48.26" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="48.26" x2="17.78" y2="35.56" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="35.56" x2="24.13" y2="35.56" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="35.56" x2="24.13" y2="29.21" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="29.21" x2="40.64" y2="29.21" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="29.21" x2="40.64" y2="11.43" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="11.43" x2="57.15" y2="11.43" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="11.43" x2="57.15" y2="26.67" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="26.67" x2="71.12" y2="26.67" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="71.12" y1="26.67" x2="71.12" y2="31.75" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="71.12" y1="31.75" x2="77.47" y2="31.75" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="77.47" y1="31.75" x2="77.47" y2="50.165" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="77.47" y1="50.165" x2="70.485" y2="50.165" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="70.485" y1="50.165" x2="70.485" y2="61.595" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="70.485" y1="61.595" x2="55.88" y2="61.595" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="61.595" x2="55.88" y2="66.04" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="66.04" x2="20.32" y2="66.04" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Mega">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1M" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="IC1" library="Mega" package="TQFP32-08" value="MEGA8-AI">
<attribute name="OC_NEWARK" value="73M8863"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA8-16AU"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9171371"/>
</element>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="R1-10K" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R1-10K1" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$2" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="BATTERY" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="LEDS" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="MIC" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$6" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="TOUCHPAD" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="SOUNDOFF" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="JUMP" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="JUMP1" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="JUMP2" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="JUMP3" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="MIC" pad="2"/>
<contactref element="LEDS" pad="2"/>
<contactref element="BATTERY" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="6"/>
<contactref element="TOUCHPAD" pad="3"/>
<contactref element="TOUCHPAD" pad="4"/>
<contactref element="SOUNDOFF" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="R1-10K" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="MIC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$6" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$6" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="R1-10K1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1-10K1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="JUMP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="R1-10K" pad="1"/>
<contactref element="JUMP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="BATTERY" pad="1"/>
<contactref element="LEDS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TOUCH">
<contactref element="TOUCHPAD" pad="1"/>
<contactref element="1M" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LEDS" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LEDS" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JUMP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="MIC" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="1M" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="TOUCHPAD" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SOUNDOFF" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$6" pad="5"/>
<contactref element="JUMP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JUMP1" pad="1"/>
<contactref element="JUMP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="MIC" pad="3"/>
<contactref element="JUMP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="JUMP3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
