<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="85" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85" y1="0" x2="85" y2="53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85" y1="53" x2="0" y2="53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab (3)">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="battery">
<description>&lt;b&gt;Lithium Batteries and NC Accus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CR2032H">
<description>&lt;b&gt;LI BATTERY&lt;/b&gt; Varta</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="lm1117">
<description>&lt;b&gt;LM1117 Voltage Regulator&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;800mA LDO Regulator, available in 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V, and adjustable versions.&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223 Small-Outline Transistor Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab (3)" package="C1206FAB" value="4.7UF"/>
<element name="MOTOR" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="R1" library="fab (3)" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R2" library="fab (3)" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$1" library="fab (3)" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="U$2" library="fab (3)" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="R3" library="fab (3)" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="G1" library="battery" package="CR2032H" value="CR2032H"/>
<element name="G2" library="battery" package="CR2032H" value="CR2032H"/>
<element name="IC1" library="lm1117" package="SOT223" value="LM1117MPX-5.0"/>
<element name="4.7UF" library="fab (3)" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="T2" library="fab (3)" package="SOT-23" value=""/>
<element name="R4" library="fab (3)" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$3" library="fab (3)" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="MOTOR" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="TAB"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="G2" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="4.7UF" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SHB">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VIB">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="G1" pad="-"/>
<contactref element="G2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="G1" pad="+"/>
<contactref element="4.7UF" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="MOTOR" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
