<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="32.5" y1="27" x2="32.5" y2="49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.5" y1="49" x2="55.3" y2="49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.3" y1="49" x2="55.3" y2="27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.3" y1="27" x2="32.5" y2="27" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="0-fab">
<packages>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="OP1206">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$4" library="0-fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="T1" library="0-fab" package="OP1206" value="PHOTOTRANSISTOR-NPN1206"/>
<element name="R5" library="0-fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="COLLECTOR"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PH1">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="EMITTER"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
