<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="48.26" y1="39.878" x2="17.272" y2="39.878" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.272" y1="39.878" x2="17.272" y2="14.224" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.272" y1="14.224" x2="48.26" y2="14.224" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="14.224" x2="48.26" y2="39.878" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="0-fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="0-fab" package="C1206" value="CAP-US1206"/>
<element name="IC1" library="0-fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R1" library="0-fab" package="R1206" value="10k"/>
<element name="U$2" library="0-fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$3" library="0-fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$4" library="0-fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$1" library="0-fab" package="LED1206" value="LED"/>
<element name="R2" library="0-fab" package="R1206" value="499"/>
<element name="BUTTON" library="0-fab" package="6MM_SWITCH" value="BUTTON"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="BUTTON" pad="3"/>
<contactref element="BUTTON" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BUTTON">
<contactref element="BUTTON" pad="1"/>
<contactref element="BUTTON" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
