<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="1284">
<packages>
<package name="QFP80P1200X1200X120-44N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp-quick">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors, Type QUICK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="02P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="05P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA09-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="FAB_Hello">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="1uF"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206" value="0.1uF"/>
<element name="C3" library="fab" package="C1206" value="10uF"/>
<element name="CRYSTAL_16MHZ" library="crystal" package="HC49UP" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="1284P" library="1284" package="QFP80P1200X1200X120-44N" value="ATMEGA1284P-AU">
<attribute name="OC_NEWARK" value="15R0263"/>
<attribute name="PACKAGE" value="TQFP-44"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1715480"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA1284P-AU"/>
</element>
<element name="POWER" library="con-amp-quick" package="02P" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C4" library="fab" package="C1206" value="22pF"/>
<element name="C5" library="fab" package="C1206" value="22pF"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA09-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA09-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="POWER1" library="con-amp-quick" package="02P" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="SV5" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="499"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value="499"/>
<element name="LED_YELLOW" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="LED_GREEN" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C6" library="fab" package="C1206" value="100nF"/>
<element name="SL1" library="con-amp-quick" package="05P" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="1284P" pad="6"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="POWER1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED_GREEN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="1284P" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="1284P" pad="39"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="1284P" pad="5"/>
<contactref element="1284P" pad="17"/>
<contactref element="1284P" pad="27"/>
<contactref element="1284P" pad="29"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="POWER1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="1284P" pad="38"/>
</signal>
<signal name="C1">
<contactref element="1284P" pad="8"/>
<contactref element="CRYSTAL_16MHZ" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="C2">
<contactref element="1284P" pad="7"/>
<contactref element="CRYSTAL_16MHZ" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="1284P" pad="19"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="1284P" pad="20"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="1284P" pad="16"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="1284P" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="1284P" pad="13"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="1284P" pad="12"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="LED_YELLOW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="1284P" pad="11"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="1284P" pad="10"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="1284P" pad="9"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="1284P" pad="21"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="1284P" pad="22"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="1284P" pad="23"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="1284P" pad="24"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="1284P" pad="25"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="1284P" pad="26"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="1284P" pad="15"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="1284P" pad="18"/>
</signal>
<signal name="30">
<contactref element="1284P" pad="30"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="31">
<contactref element="1284P" pad="31"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="32">
<contactref element="1284P" pad="32"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="33">
<contactref element="1284P" pad="33"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="34">
<contactref element="1284P" pad="34"/>
<contactref element="SV3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="35">
<contactref element="1284P" pad="35"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="36">
<contactref element="1284P" pad="36"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="37">
<contactref element="1284P" pad="37"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="40">
<contactref element="1284P" pad="40"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="41">
<contactref element="1284P" pad="41"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="42">
<contactref element="1284P" pad="42"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="43">
<contactref element="1284P" pad="43"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="44">
<contactref element="1284P" pad="44"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="1284P" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="SL1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="1284P" pad="3"/>
<contactref element="SL1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="1284P" pad="2"/>
<contactref element="SL1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="1284P" pad="1"/>
<contactref element="SL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="LED_YELLOW" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="LED_GREEN" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="SL1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
