<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-2.54" y1="24.13" x2="44.45" y2="24.13" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="44.45" y1="24.13" x2="44.45" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="44.45" y1="0" x2="-2.54" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="-2.54" y1="0" x2="-2.54" y2="24.13" width="0.3048" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X04-BIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Atmel_By_element14_Batch_1-00">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 27/07/2012 14:02:49</description>
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-14N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ModernDevice">
<packages>
<package name="1X06">
</package>
</packages>
</library>
<library name="murata-filter">
<description>&lt;b&gt;Murata Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Distributor RS Components&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CSTCR6M">
<description>Source: http://search.murata.co.jp/Ceramy/CatalogshowpageAction.do?sDirnm=A07X&amp;sFilnm=81G07006&amp;sType=2&amp;sLang=en&amp;sNHinnm=CSTCR6M00G53Z-R0&amp;sCapt=Standard_Land_Pattern_Dimensions</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="fab" package="SOD123" value="3.3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="fab" package="SOD123" value="3.3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="49.9"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="49.9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value="1K"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R1206" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C1206" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C1206" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="499"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="0"/>
<element name="USB" library="adafruit" package="1X04-BIG" value="1X4-BIG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="Atmel_By_element14_Batch_1-00" package="SOIC127P600X175-14N" value="ATTINY44A-SSU">
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-14"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="80P3683"/>
<attribute name="MPN" value="ATTINY44A-SSU"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1699397"/>
</element>
<element name="JP1" library="ModernDevice" package="1X06" value=""/>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="0"/>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="0"/>
<element name="Q1" library="murata-filter" package="CSTCR6M" value="CSTCR6M00G53Z">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25M8759"/>
<attribute name="MPN" value="CSTCR6M00G53-R0"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1170434"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="USB" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D2" pad="ANODE"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="USB" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_P">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="USB" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_M">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="CATHODE"/>
<contactref element="USB" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
