<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="00fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="P-LCC-4-3">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
</package>
<package name="AYZ0102AGRLC">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="00_fab">
<packages>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="00fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$1" library="00fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="U$2" library="00fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="1UF" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="10K" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$4" library="00_fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="LED1" library="00fab" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="S1" library="00fab" package="AYZ0102AGRLC" value="SLIDE-SWITCH"/>
<element name="VOLREG" library="00fab" package="SOT223" value="">
<attribute name="PROD_ID" value="VREG-08170"/>
</element>
<element name="22UF" library="00fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="0.47UF" library="00fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="10K" pad="2"/>
<contactref element="1UF" pad="2"/>
<contactref element="22UF" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="1UF" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="VOLREG" pad="2"/>
<contactref element="VOLREG" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="10K" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="R"/>
<contactref element="LED1" pad="B"/>
<contactref element="LED1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="VOLREG" pad="3"/>
<contactref element="22UF" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
