<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="00fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BRES" library="00fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="GRES" library="00fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="IC2" library="00fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="JP1" library="00fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R5" library="00fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R6" library="00fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R7" library="00fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="RRES" library="00fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="U$1" library="00fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="T1" library="00fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="T2" library="00fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="T3" library="00fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="R1" library="00fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R2" library="00fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="C1" library="00fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="C2" library="00fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="RRES" pad="2"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="GRES" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="BRES" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RO">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="T2G">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="GRES" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GO">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BO">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="T1G">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="RRES" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="T3G">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="BRES" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
