<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="46.2" y1="22.8" x2="14.1" y2="22.8" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="14.1" y1="22.8" x2="14.1" y2="56.85" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="14.1" y1="56.85" x2="46.2" y2="56.85" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="46.2" y1="56.85" x2="46.2" y2="22.8" width="0.8128" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="OP1206">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PORT_C" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="EXT_POWER_5V" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="SENSOR_PORT_1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="SENSOR_PORT_2" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="NTC_TEMP_SENSOR" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="HALL_SENSOR" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="OP1206" value="PHOTOTRANSISTOR-NPN1206"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="SENSOR_PORT_3" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="EXT_POWER_5V" pad="1"/>
<contactref element="SENSOR_PORT_2" pad="1"/>
<contactref element="SENSOR_PORT_1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="HALL_SENSOR" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SENSOR_PORT_3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="EXT_POWER_5V" pad="2"/>
<contactref element="SENSOR_PORT_1" pad="3"/>
<contactref element="NTC_TEMP_SENSOR" pad="2"/>
<contactref element="HALL_SENSOR" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="EMITTER"/>
<contactref element="SENSOR_PORT_3" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="SENSOR_PORT_2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="PORT_C" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SENSOR_PORT_1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="NTC_TEMP_SENSOR" pad="1"/>
<contactref element="PORT_C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="HALL_SENSOR" pad="1"/>
<contactref element="PORT_C" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="PORT_C" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SENSOR_PORT_3" pad="2"/>
<contactref element="PORT_C" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="SENSOR_PORT_2" pad="2"/>
<contactref element="PORT_C" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
