<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="16" y1="28" x2="-16.1" y2="28" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="-16.1" y1="28" x2="-16.1" y2="56.85" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="-16.1" y1="56.85" x2="16" y2="56.85" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="16" y1="56.85" x2="16" y2="28" width="0.8128" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SERIAL_PORT" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="PD2-4" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$4" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X02" value=""/>
<element name="SERIAL_PORT1" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="SERIAL_PORT" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SERIAL_PORT1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SERIAL_PORT" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="SERIAL_PORT1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="SERIAL_PORT" pad="2"/>
<contactref element="SERIAL_PORT1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="SERIAL_PORT" pad="3"/>
<contactref element="SERIAL_PORT1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="PD2-4" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="PD2-4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="PD2-4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
