<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="39.5" y2="0" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="39.5" y1="0" x2="39.5" y2="41.25" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="39.5" y1="41.25" x2="0" y2="41.25" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="41.25" x2="0" y2="0" width="0.6096" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ng">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmega8">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="ng" package="1206" value="1uf"/>
<element name="C3" library="ng" package="1206" value=".1uf"/>
<element name="C4" library="ng" package="1206" value="10uf"/>
<element name="IC1" library="atmega8" package="TQFP32-08" value="ATMEGA48/88/168-AU"/>
<element name="R1" library="ng" package="1206" value="10k"/>
<element name="SERIAL_PORT" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="LCD_PORT" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="PORT_C" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03" value="AVRISP"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="SERIAL_PORT" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="SERIAL_PORT" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="PORT_C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="PORT_C" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="PORT_C" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="PORT_C" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="PORT_C" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="PORT_C" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="LCD_PORT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="LCD_PORT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="LCD_PORT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="LCD_PORT" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="LCD_PORT" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="SERIAL_PORT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="SERIAL_PORT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="LCD_PORT" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="LCD_PORT" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="LCD_PORT" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
