<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.05" y1="21.67" x2="46.05" y2="21.67" width="1.016" layer="20"/>
<wire x1="46.05" y1="21.67" x2="46.05" y2="-0.18" width="1.016" layer="20"/>
<wire x1="46.05" y1="-0.18" x2="-0.05" y2="-0.18" width="1.016" layer="20"/>
<wire x1="-0.05" y1="-0.18" x2="-0.05" y2="21.67" width="1.016" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X05" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X02" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="1K"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X16" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="1K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CONTRAST">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RS">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RW">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ENABLE">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BACKLIGHT+">
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
