<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="67.9706" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="67.9706" y1="0" x2="67.9706" y2="40.2998" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="67.9706" y1="40.2998" x2="0.0254" y2="40.4268" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="0.0254" y1="40.4268" x2="0" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
<text>ViBr</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="100pF"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value="10uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATMEGA88-THIN"/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X03" value="REncoder"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$5" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="OLED"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X02" value="BTH"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X02" value="BATT"/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP10" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="JP11" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PE">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="6"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="U$5" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
