<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="30.912" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="30.912" y1="0" x2="30.912" y2="24.12" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="30.912" y1="24.12" x2="0" y2="24.12" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="24.12" x2="0" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
<text>ViBr 
Power</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="AYZ0102AGRLC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C4" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="C5" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X02" value="BATT"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="U$6" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="S1" library="fab" package="AYZ0102AGRLC" value="SLIDE-SWITCH"/>
</elements>
<signals>
<signal name="PE">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
