<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>FABTROLLER</text>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="39.0525" width="3.048" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="39.0525" x2="46.355" y2="39.0525" width="3.048" layer="20"/>
<wire x1="46.355" y1="39.0525" x2="46.355" y2="0" width="3.048" layer="20"/>
<wire x1="46.355" y1="0" x2="0" y2="0" width="3.048" layer="20"/>
<circle x="5.08" y="5.715" radius="0.254" width="3.048" layer="20"/>
<circle x="41.275" y="31.115" radius="0.254" width="3.048" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="2x3"/>
<element name="20MHZ" library="fab" package="EFOBM" value="20Mhz"/>
<element name="RIGHT" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="LEFT" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="ENTER" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="49,9k"/>
<element name="R7" library="fab" package="R1206FAB" value="100k"/>
<element name="R23" library="fab" package="R1206FAB" value="49,9k"/>
<element name="R24" library="fab" package="R1206FAB" value="499k"/>
<element name="U$5" library="fab" package="LED1206FAB" value="LED BLUE"/>
<element name="R25" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R26" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="C_AT" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="JP2" library="fab" package="2X03SMD" value="2x3"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="20MHZ" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="C_AT" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EN_OPTO">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DIR_OPTO">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK_OPTO">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="MO_ALERT">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="20MHZ" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST_ATT">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BUTTONS">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="RIGHT" pad="1"/>
<contactref element="ENTER" pad="1"/>
<contactref element="LEFT" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="20MHZ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="ENTER" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="RIGHT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="LEFT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_OUT">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="C_AT" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
