<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="21" y1="59.5" x2="68" y2="59.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="68" y1="59.5" x2="68" y2="20" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="68" y1="20" x2="20" y2="20" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="20" y1="20" x2="20" y2="59.5" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X2MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="G5LE">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, 10 A/120 V AC, 8 A/30 V ADC, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="fab" package="SOD123" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP2" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="JP3" library="con-amp" package="1X2MTA" value=""/>
<element name="JP4" library="con-amp" package="1X2MTA" value=""/>
<element name="K1" library="relay" package="G5LE" value="G5L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23" value="BC846"/>
<element name="U$1" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="K1" pad="P"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="O"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
