<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="26.67" y1="2.54" x2="60.63" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="2.54" x2="60.63" y2="20.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="20.31" x2="26.67" y2="20.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="20.31" x2="26.67" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
