int inputPin = 8;
int inputPin1 = 5;

void setup() {
Serial.begin(9600);

pinMode(inputPin, INPUT);
pinMode(inputPin1, INPUT);

}

void loop() {

int val = digitalRead(inputPin); 
if (val == HIGH) {

  Serial.println("Switch 1 pressed");

}
int val1 = digitalRead(inputPin1);
if (val1 == HIGH) {

  Serial.println("Switch 2 pressed");
}
}