<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="P-LCC-4-3">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP4">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP4" value=""/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="LED1" library="fab" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TRIG">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="ECHO">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="R"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="B"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="G"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
