<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>LB</text>
<circle x="53.088184375" y="49.455171875" radius="33.592775" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ng">
<packages>
<package name="CS10">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JACK_.65MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="P-LCC-4-3">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
</package>
<package name="TO252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X02_LOCK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_ng">
<packages>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q2" library="ng" package="CS10" value="16MHz">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="ng" package="1206" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="ng" package="1206" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="ng" package="1206" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="ng" package="1206" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="ng" package="1206" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWRLED" library="ng" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LM3480_5V" library="ng" package="SOT23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="ng" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="ng" package="1206" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FTDI" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="ng" package="1206" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PIN13LED" library="ng" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="ng" package="1206" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="ng" package="1206" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="ng" package="1206" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATMEGA88-THIN"/>
<element name="ICSP" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="J1" library="ng" package="JACK_.65MM" value="JACK.65MM"/>
<element name="R5" library="ng" package="1206" value="0"/>
<element name="R6" library="ng" package="1206" value="0"/>
<element name="R7" library="ng" package="1206" value="0"/>
<element name="R2" library="ng" package="1206" value="0"/>
<element name="SCHOTTKY_1" library="01_ng" package="SOD123" value=""/>
<element name="SCHOTTKY_2" library="01_ng" package="SOD123" value=""/>
<element name="LED1" library="fab" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="R8" library="ng" package="1206" value="1K"/>
<element name="R9" library="ng" package="1206" value="1K"/>
<element name="R10" library="ng" package="1206" value="10K"/>
<element name="R11" library="ng" package="1206" value="1K"/>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="1X02_LOCK" value=""/>
<element name="R12" library="ng" package="1206" value="0"/>
<element name="R13" library="ng" package="1206" value="0"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="R14" library="ng" package="1206" value="0"/>
<element name="R15" library="ng" package="1206" value="0"/>
<element name="R16" library="ng" package="1206" value="0"/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="R17" library="ng" package="1206" value="0"/>
<element name="T1" library="fab" package="TO252" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="R18" library="ng" package="1206" value="0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
<contactref element="SCHOTTKY_1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="SCHOTTKY_2" pad="CATHODE"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="LM3480_5V" pad="3"/>
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="PWRLED" pad="2"/>
<contactref element="PIN13LED" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="J1" pad="CONTACT"/>
<contactref element="ICSP" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="Q2" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="ICSP" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="Q2" pad="P$2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PWRLED" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LM3480_5V" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="PIN"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="RTS#">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="FTDI" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="PIN13LED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK-D13">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="ICSP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U$1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U$1" pad="27"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U$1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="MOSI-D11">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO-D12">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LM3480_5V" pad="1"/>
<contactref element="SCHOTTKY_1" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="CONNECT">
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
<contactref element="SCHOTTKY_2" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="LED1" pad="B"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="R"/>
</signal>
<signal name="HEAT-GND">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
