<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="44.43" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.43" y1="1.27" x2="44.43" y2="23.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.43" y1="23.8" x2="0" y2="23.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="23.8" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X16" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X16" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="14">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="11">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IZ">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="CN">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DR">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
