<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="32.69" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.69" y1="0" x2="32.69" y2="38.09" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.69" y1="38.09" x2="0" y2="38.09" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.09" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="29.972" y="36.068" drill="3"/>
<hole x="2.667" y="2.159" drill="3"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uf"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="SRV/TX" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="AVRISP" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="V1" library="fab" package="2X03SMD" value="5v"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="RES" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="AVRISP" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="SRV/TX" pad="3"/>
<contactref element="SRV/TX" pad="4"/>
<contactref element="V1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="AVRISP" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="AVRISP" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="AVRISP" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="AVRISP" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="RES" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="RES" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="SRV/TX" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="SRV/TX" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="AVRISP" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="RES" pad="2"/>
<contactref element="SRV/TX" pad="5"/>
<contactref element="SRV/TX" pad="6"/>
<contactref element="V1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
