<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="66.02" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.02" y1="0" x2="66.02" y2="54.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.02" y1="54.28" x2="0" y2="54.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="54.28" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>(-).(o)</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOIC8_PAD">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="fab" package="C1206FAB" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value="5V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="ISP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="fab" package="SOIC8_PAD" value="A4953-H-BRIDGE-MOTOR-DRIVER-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC03" library="fab" package="SOIC8_PAD" value="A4953-H-BRIDGE-MOTOR-DRIVER-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="fab" package="2X02SMD" value="Power">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC03" pad="1"/>
<contactref element="IC03" pad="GND"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="GND"/>
<contactref element="IC03" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN2_IC4">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN2_IC3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC03" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN1_IC3">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC03" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VREF">
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC03" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC03" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN1_IC4">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OUT2_IC4">
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT1_IC4">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OUT2_IC3">
<contactref element="IC03" pad="8"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT1_IC3">
<contactref element="IC03" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
