<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.78" y1="0" x2="50.78" y2="50.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.78" y1="50.47" x2="0" y2="50.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50.47" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uf"/>
<element name="D1" library="fab" package="P-LCC-4" value="LEDRGBNEW"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$3" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="U$4" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="PB1">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$4" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="R"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="D1" pad="B"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
