<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="99.8528" y2="-0.1778" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.8528" y1="-0.1778" x2="99.8528" y2="99.8222" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.8528" y1="99.8222" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ng">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ATMEGA328P-AUR_SL044">
<packages>
<package name="QFP80P900X900X120-32N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="ng" package="1206" value="1uf"/>
<element name="C3" library="ng" package="1206" value=".1uf"/>
<element name="C4" library="ng" package="1206" value="10uf"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08/90" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04/90" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X08/90" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X08/90" value=""/>
<element name="LED" library="ng" package="1206" value=""/>
<element name="LED1" library="ng" package="1206" value=""/>
<element name="R1" library="ng" package="1206" value="10k"/>
<element name="R2" library="ng" package="1206" value="499"/>
<element name="R3" library="ng" package="1206" value="499"/>
<element name="S1" library="ng" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$2" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOREFOB">
<attribute name="VARIANT" value=""/>
</element>
<element name="U1" library="ATMEGA328P-AUR_SL044" package="QFP80P900X900X120-32N" value="ATMEGA328P-AUR_SL044">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" MCU 8-Bit Atmega AVR RISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin TQFP T/R "/>
<attribute name="MF" value="Microchip"/>
<attribute name="MP" value="ATMEGA328P-AUR SL044"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="LED" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="PC4">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
