<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="90.15" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="90.15" y1="0" x2="90.15" y2="65.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="90.15" y1="65.71" x2="0" y2="65.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="65.71" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Bluetooth ControlPanel
by Loise Kimwe</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ATMEGA328P-AUR_SL044">
<packages>
<package name="QFP80P900X900X120-32N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SJW">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BLUETOOTH" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="POWERIN" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="S4" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S5" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S6" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S7" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03" value="AVRISP"/>
<element name="U1" library="ATMEGA328P-AUR_SL044" package="QFP80P900X900X120-32N" value="ATMEGA328P-AUR_SL044">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" MCU 8-Bit Atmega AVR RISC 32KB Flash 3.3V/5V 32-Pin TQFP T/R "/>
<attribute name="MF" value="Microchip"/>
<attribute name="MP" value="ATMEGA328P-AUR SL044"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
</element>
<element name="SJ1" library="jumper" package="SJW" value=""/>
<element name="SJ2" library="jumper" package="SJW" value=""/>
<element name="SJ3" library="jumper" package="SJW" value=""/>
<element name="SJ4" library="jumper" package="SJW" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="RST">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SJ4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="S4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="S4" pad="2"/>
<contactref element="S5" pad="2"/>
<contactref element="S6" pad="2"/>
<contactref element="S7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="POWERIN" pad="2"/>
<contactref element="BLUETOOTH" pad="3"/>
<contactref element="SJ3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="BLUETOOTH" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="S5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="S5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="S6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="S6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="S7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="S5" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="S6" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="S7" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="POWERIN" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="BLUETOOTH" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="BLUETOOTH" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="SJ2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="SJ2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="SJ3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST1">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="SJ4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
