<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Isra</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="2-SMD-5X3MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ATMEGA328P-AU">
<packages>
<package name="QFP80P900X900X120-32N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="10uf"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="100nf"/>
<element name="C5" library="fab" package="C1206FAB" value="22pF"/>
<element name="C6" library="fab" package="C1206FAB" value="22pF"/>
<element name="C7" library="fab" package="C1206FAB" value="1uf"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="S2" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$17" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$18" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$19" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2-SMD-5X3MM" value="16MHz"/>
<element name="U$7" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U1" library="ATMEGA328P-AU" package="QFP80P900X900X120-32N" value="ATMEGA328P-AU">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" ATmega Series 20 MHz 32 KB Flash 2 KB SRAM 8-Bit Microcontroller - TQFP-32 "/>
<attribute name="MF" value="Microchip"/>
<attribute name="MP" value="ATMEGA328P-AU"/>
<attribute name="PACKAGE" value="TQFP-32 Atmel"/>
<attribute name="PRICE" value="2.09 USD"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC7">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC6">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="JP9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$17" pad="2"/>
<contactref element="U$18" pad="2"/>
<contactref element="U$19" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
